**衛武營國家藝術文化中心**

**歌劇院Opera House舞台桿位表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 團隊名稱： | | |  | | 節目名稱： | |  | |
| 日 期： | |  | |
| **桿號** | **距離** | | **內容** | **長度（cm）** | **桿號** | **距離** | **內容** | **長度（cm）** |
| **觀眾席吊桿 FLYBARS\_AUDITORIUM / 上極限：AFB01-12.5m、AFB02-15.7m、AFB03~5-16.5m 下極限：1.25m** | | | | | | | | |
| AFB05 | | -565 |  | 2000 |  | | | |
| AFB04 | | -495 |  | 2000 |
| AFB03 | | -390 |  | 2000 |
| AFB02 | | -325 |  | 2000 |
| AFB01 | | -145 |  | 2000 |
| **P L** | | | | | | | | |
| **台口吊桿 GAUZE\_BARS** | | | | | | | | |
| GB02 | 45 | | · | 2700 | | | | |
| HC | 60 | | 大幕 HOUSE\_CURTAIN | 2700 (1300hx1290w\*2) **可升降不可對開** | | | | |
| GB01 | 95 | |  | 2700 | | | | |
| **舞台吊桿 FLYBARS\_STAGE. / 上極限：24.6m 下極限：1.25m** | | | | | | | | |
| FB01 | 275 | |  | 2400 | FB38 | 1015 |  | 2400 |
| FB02 | 295 | |  | 2400 | FB39 | 1035 |  | 2400 |
| FB03 | 315 | |  | 2400 | FB40 | 1055 |  | 2400 |
| FB04 | 335 | |  | 2400 | FB41 | 1075 |  | 2400 |
| FB05 | 355 | |  | 2400 | FB42 | 1095 |  | 2400 |
| FB06 | 375 | |  | 2400 | FB43 | 1115 |  | 2400 |
| FB07 | 395 | |  | 2400 | FB44 | 1135 |  | 2400 |
| FB08 | 415 | |  | 2400 | FB45 | 1155 |  | 2400 |
| FB09 | 435 | |  | 2400 | FB46 | 1175 |  | 2400 |
| FB10 | 455 | |  | 2400 | FB47 | 1195 |  | 2400 |
| FB11 | 475 | |  | 2400 | FB48 | 1215 |  | 2400 |
| FB12 | 495 | |  | 2400 | FB49 | 1235 |  | 2400 |
| FB13 | 515 | |  | 2400 | FB50 | 1255 |  | 2400 |
| FB14 | 535 | |  | 2400 | FB51 | 1275 |  | 2400 |
| FB15 | 555 | |  | 2400 | FB52 | 1295 |  | 2400 |
| FB16 | 575 | |  | 2400 | FB53 | 1315 |  | 2400 |
| FB17 | 595 | |  | 2400 | FB54 | 1335 |  | 2400 |
| FB18 | 615 | |  | 2400 | FB55 | 1355 |  | 2400 |
| FB19 | 635 | |  | 2400 | FB56 | 1375 |  | 2400 |
| FB20 | 655 | |  | 2400 | FB57 | 1395 |  | 2400 |
| FB21 | 675 | |  | 2400 | FB58 | 1415 |  | 2400 |
| FB22 | 695 | |  | 2400 | FB59 | 1435 |  | 2400 |
| FB23 | 715 | |  | 2400 | FB60 | 1455 |  | 2400 |
| FB24 | 735 | |  | 2400 | FB61 | 1475 |  | 2400 |
| FB25 | 755 | |  | 2400 | FB62 | 1495 |  | 2400 |
| FB26 | 775 | |  | 2400 | FB63 | 1515 |  | 2400 |
| FB27 | 795 | |  | 2400 | FB64 | 1535 |  | 2400 |
| FB28 | 815 | |  | 2400 | FB65 | 1555 |  | 2400 |
| FB29 | 835 | |  | 2400 | FB66 | 1575 |  | 2400 |
| FB30 | 855 | |  | 2400 | FB67 | 1595 |  | 2400 |
| FB31 | 875 | |  | 2400 | FB68 | 1615 |  | 2400 |
| FB32 | 895 | |  | 2400 | FB69 | 1635 |  | 2400 |
| FB33 | 915 | |  | 2400 | FB70 | 1655 |  | 2400 |
| FB34 | 935 | |  | 2400 | FB71 | 1675 |  | 2400 |
| FB35 | 955 | |  | 2400 | FB72 | 1695 |  | 2400 |
| FB36 | 975 | |  | 2400 | FB73 | 1715 |  | 2400 |
| FB37 | 995 | |  | 2400 | FB74 | 1735 |  | 2400 |
| **側舞台吊桿 FLYBARS\_SIDE / 上極限：24.6m 下極限：1.25m** | | | | | | | | |
| SFB01 | 1240 | |  | 1480 | SFB03 | 1240 |  | 1480 |
| SFB02 | 1260 | |  | 1480 | SFB04 | 1260 |  | 1480 |
| **後舞台吊桿 FLYBARS\_REAR / 上極限：12m 下極限：1.25m** | | | | | | | | |
| FBRS01 | 2090 | |  | 2100 | FBRS05 | 2875 |  | 2100 |
| FBRS02 | 2290 | |  | 2100 | FBRS06 | 3090 |  | 2100 |
| FBRS03 | 2490 | |  | 2100 | FBRS07 | 3290 |  | 2100 |
| FBRS04 | 2710 | |  | 2100 | FBRS08 | 3490 |  | 2100 |