**衛武營國家藝術文化中心**

**歌劇院Opera House舞台桿位表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 團隊名稱： |  | 節目名稱： |  |
| 日 期： |  |
| **桿號** | **距離** | **內容** | **長度（cm）** | **桿號** | **距離** | **內容** | **長度（cm）** |
| **觀眾席吊桿 FLYBARS\_AUDITORIUM / 上極限：AFB01-12.5m、AFB02-15.7m、AFB03~5-16.5m 下極限：1.25m** |
| AFB05 | -565 |  | 2000 |  |
| AFB04 | -495 |  | 2000 |
| AFB03 | -390 |  | 2000 |
| AFB02 | -325 |  | 2000 |
| AFB01 | -145 |  | 2000 |
| **P L** |
| **台口吊桿 GAUZE\_BARS** |
| GB02 | 45 | · | 2700 |
| HC | 60 | 大幕 HOUSE\_CURTAIN | 2700 (1300hx1290w\*2) **可升降不可對開** |
| GB01 | 95 |  | 2700 |
| **舞台吊桿 FLYBARS\_STAGE. / 上極限：24.6m 下極限：1.25m** |
| FB01 | 275 |  | 2400 | FB38 | 1015 |  | 2400 |
| FB02 | 295 |  | 2400 | FB39 | 1035 |  | 2400 |
| FB03 | 315 |  | 2400 | FB40 | 1055 |  | 2400 |
| FB04 | 335 |  | 2400 | FB41 | 1075 |  | 2400 |
| FB05 | 355 |  | 2400 | FB42 | 1095 |  | 2400 |
| FB06 | 375 |  | 2400 | FB43 | 1115 |  | 2400 |
| FB07 | 395 |  | 2400 | FB44 | 1135 |  | 2400 |
| FB08 | 415 |  | 2400 | FB45 | 1155 |  | 2400 |
| FB09 | 435 |  | 2400 | FB46 | 1175 |  | 2400 |
| FB10 | 455 |  | 2400 | FB47 | 1195 |  | 2400 |
| FB11 | 475 |  | 2400 | FB48 | 1215 |  | 2400 |
| FB12 | 495 |  | 2400 | FB49 | 1235 |  | 2400 |
| FB13 | 515 |  | 2400 | FB50 | 1255 |  | 2400 |
| FB14 | 535 |  | 2400 | FB51 | 1275 |  | 2400 |
| FB15 | 555 |  | 2400 | FB52 | 1295 |  | 2400 |
| FB16 | 575 |  | 2400 | FB53 | 1315 |  | 2400 |
| FB17 | 595 |  | 2400 | FB54 | 1335 |  | 2400 |
| FB18 | 615 |  | 2400 | FB55 | 1355 |  | 2400 |
| FB19 | 635 |  | 2400 | FB56 | 1375 |  | 2400 |
| FB20 | 655 |  | 2400 | FB57 | 1395 |  | 2400 |
| FB21 | 675 |  | 2400 | FB58 | 1415 |  | 2400 |
| FB22 | 695 |  | 2400 | FB59 | 1435 |  | 2400 |
| FB23 | 715 |  | 2400 | FB60 | 1455 |  | 2400 |
| FB24 | 735 |  | 2400 | FB61 | 1475 |  | 2400 |
| FB25 | 755 |  | 2400 | FB62 | 1495 |  | 2400 |
| FB26 | 775 |  | 2400 | FB63 | 1515 |  | 2400 |
| FB27 | 795 |  | 2400 | FB64 | 1535 |  | 2400 |
| FB28 | 815 |  | 2400 | FB65 | 1555 |  | 2400 |
| FB29 | 835 |  | 2400 | FB66 | 1575 |  | 2400 |
| FB30 | 855 |  | 2400 | FB67 | 1595 |  | 2400 |
| FB31 | 875 |  | 2400 | FB68 | 1615 |  | 2400 |
| FB32 | 895 |  | 2400 | FB69 | 1635 |  | 2400 |
| FB33 | 915 |  | 2400 | FB70 | 1655 |  | 2400 |
| FB34 | 935 |  | 2400 | FB71 | 1675 |  | 2400 |
| FB35 | 955 |  | 2400 | FB72 | 1695 |  | 2400 |
| FB36 | 975 |  | 2400 | FB73 | 1715 |  | 2400 |
| FB37 | 995 |  | 2400 | FB74 | 1735 |  | 2400 |
| **側舞台吊桿 FLYBARS\_SIDE / 上極限：24.6m 下極限：1.25m** |
| SFB01 | 1240 |  | 1480 | SFB03 | 1240 |  | 1480 |
| SFB02 | 1260 |  | 1480 | SFB04 | 1260 |  | 1480 |
| **後舞台吊桿 FLYBARS\_REAR / 上極限：12m 下極限：1.25m** |
| FBRS01 | 2090 |  | 2100 | FBRS05 | 2875 |  | 2100 |
| FBRS02 | 2290 |  | 2100 | FBRS06 | 3090 |  | 2100 |
| FBRS03 | 2490 |  | 2100 | FBRS07 | 3290 |  | 2100 |
| FBRS04 | 2710 |  | 2100 | FBRS08 | 3490 |  | 2100 |